**GLC、GLL、GLLL系列外形尺寸表**

|  |
| --- |
| **GLC型冷却器外形尺寸表** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/尺寸/mm | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | t | n-d3 | d1 | d2 | 质量 /kg |
| GLC1-0.4 | 370 | 240 | 67 | 60 | 68 | 78 | 92 | 52 | 102 | 132 | 115 | 145 | 2 | 4-ф11 | G1 | G3/4 | 8 |
| GLC1-0.6 | 540 | 405 | 310 | 10 |
| GLC1-0.8 | 660 | 532 | 435 | 12 |
| GLC1-1 | 810 | 665 | 570 | 13 |
| GLC1-1.2 | 940 | 805 | 715 | 15 |
| GLC2-1.3 | 560 | 375 | 98 | 85 | 93 | 120 | 137 | 78 | 145 | 175 | 172 | 225 | 2 | 4-ф11 | G1 | G1 | 19 |
| GLC2-1.7 | 690 | 500 | 350 | 21 |
| GLC2-2.1 | 820 | 635 | 485 | 25 |
| GLC2-2.6 | 960 | 775 | 630 | 29 |
| GLC2-3 | 1110 | 925 | 780 | 32 |
| GLC2-3.5 | 1270 | 1085 | 935 | 36 |
| GLC3-4 | 840 | 570 | 152 | 125 | 158 | 168 | 238 | 110 | 170 | 210 | 245 | 380 | 10 | 4-ф15 | G11/2 | G11/4 | 74 |
| GLC3-5 | 990 | 720 | 530 | 77 |
| GLC3-6 | 1140 | 870 | 680 | 85 |
| GLC3-7 | 1310 | 1040 | 850 | 90 |
| GLC3-8 | 1470 | 1200 | 1010 | G2 | G11/2 | 96 |
| GLC3-9 | 1630 | 1360 | 1170 | 105 |
| GLC3-10 | 1800 | 1530 | 1340 | 110 |
| GLC3-11 | 1980 | 1710 | 1520 | 118 |
| GLC4-13 | 1340 | 985 | 197 | 160 | 208 | 219 | 305 | 140 | 320 | 270 | 318 | 745 | 12 | 4-ф19 | G2 | G2 | 152 |
| GLC4-15 | 1500 | 1145 | 905 | 164 |
| GLC4-17 | 1660 | 1305 | 1065 | 175 |
| GLC4-19 | 1830 | 1475 | 1235 | 188 |
| GLC4-21 | 2010 | 1655 | 1415 | 200 |
| GLC4-23 | 2180 | 1825 | 1585 | 213 |
| GLC4-25 | 2360 | 2005 | 1765 | 225 |
| GLC4-27 | 2530 | 2175 | 1935 | 233 |
| GLC5-30 | 1932 | 1570 | 202 | 200 | 234 | 273 | 355 | 180 | 280 | 320 | 327 | 1320 | 12 | 4-ф23 | G2 | G21/2 |  |
| GLC5-34 | 2125 | 1790 | 1540 |  |
| GLC5-37 | 2322 | 1960 | 1710 |  |
| GLC5-41 | 2542 | 2180 | 1930 |  |
| GLC5-44 | 2712 | 2350 | 2100 |  |
| GLC5-47 | 2872 | 2510 | 2260 |  |
| GLC5-51 | 3092 | 2730 | 2480 |  |
| GLC5-54 | 3262 | 2900 | 2650 |  |
| GLC6-55 | 2272 | 1860 | 227 | 230 | 284 | 325 | 410 | 200 | 300 | 390 | 362 | 1590 | 12 | 4-ф23 | G21/2 | G3 |  |
| GLC6-60 | 2452 | 2040 | 1770 |  |
| GLC6-65 | 2632 | 2220 | 1950 |  |
| GLC6-70 | 2812 | 2400 | 2130 |  |
| GLC6-75 | 2992 | 2580 | 2310 |  |
| GLC6-80 | 3172 | 2760 | 2490 |  |
| GLC6-85 | 3352 | 2940 | 2670 |  |
| GLC6-90 | 3532 | 3120 | 2850 |  |

|  |
| --- |
|  |
| **GLL型卧式冷却器外形尺寸表** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/尺寸/mm | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-b\*1 | DN1 | DN2 | 质量 /kg |
| GLL3-4 | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 367 | 485 | 100 | 100 | 8-ф17.5 | 4-ф17.5 | 4-20\*28 | 32 | 32 | 143 |
| GLL3-5 | 1465 | 982 | 785 | 168 |
| GLL3-6 | 1765 | 1282 | 1085 | 110 | 40 | 184 |
| GLL3-7 | 2065 | 1512 | 1885 | 220 |
| GLL3-12 | 1555 | 860 | 345 | 262 | 262 | 325 | 435 | 200 | 300 | 370 | 497 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | 319 |
| GLL3-16 | 1960 | 1365 | 1065 | 380 |
| GLL3-20 | 2370 | 1775 | 1475 | 440 |
| GLL3-24 | 2780 | 2175 | 350 | 1885 | 160 | 8-ф17.5 | 80 | 505 |
| GLL3-28 | 3190 | 2585 | 2295 | 566 |
| GLL3-35 | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 730 | 1232 | 180 | 180 | 8-ф17.5 | 4-20\*30 | 100 | 100 | 698 |
| GLL3-40 | 2750 | 1962 | 1502 | 766 |
| GLL3-45 | 3020 | 2202 | 515 | 725 | 1772 | 210 | 125 | 817 |
| GLL3-50 | 3290 | 2472 | 2042 | 900 |
| GLL3-60 | 3830 | 3012 | 2582 | 1027 |
| GLL3-80 | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 750 | 550 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-ф22 | 8-ф22 | 4-25\*32 | 200 | 200 | 1617 |
| GLL3-100 | 3760 | 2015 | 2155 | 1890 |
| GLL3-120 | 4360 | 3215 | 2775 | 2163 |

|  |
| --- |
| **GLL型立式冷却器外形尺寸表** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 /尺寸mm | L | C | L1 | C1 | H | D1 | D2 | D3 | DN | D4 | n1-d1 | n1-d2 | 质量 /kg |
| GLL5-35L | 2610 | 1692 | 470 | 150 | 315 | 426 | 640 | 590 | 80 | 160 | 6-ф30 | 8-ф17.5 | 734 |
| GLL5-40L | 2880 | 1962 | 802 |
| GLL5-45L | 3120 | 2202 | 100 | 180 | 853 |
| GLL5-50L | 3390 | 2472 | 936 |
| GLL5-60L | 3930 | 3012 | 1063 |
| GLL5-80L | 3255 | 2015 | 705 | 235 | 500 | 616 | 1075 | 1015 | 125 | 210 | 6-ф40 | 1670 |
| GLL5-100L | 3855 | 2015 | 1943 |
| GLL5-120L | 4455 | 3215 | 150 | 240 | 6-ф22 | 2216 |
| GLL5-160L | 3320 | 2010 | 715 | 602 | 820 | 1210 | 1150 | 2768 |
| GLL5-200L | 3970 | 2660 | 200 | 295 | 3340 |